**Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego z dnia 14 lutego 2022 r.**

**na dostawę** **pojazdu ciężarowego.**

**SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA**

Pojazd może być używany, z ważnym badaniem technicznym.

Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim.

**Dane techniczne (określone jako minimalne wymagane):**

1. Rok Produkcji: nie starszy niż 1997
2. Przeznaczony do ruchu prawostronnego: kierownica po lewej stronie
3. Pojazd zarejestrowany w Polsce lub przygotowany do rejestracji
4. Zawieszenie
   * Napęd:6x6 lub 6x4
   * Resorowanie: mechaniczne, resory piórowe. Alternatywnie pneumatyczne
   * Rozstaw osi:
     + pomiędzy osiami 1 i 2:     3 200 - 4 200 mm
     + pomiędzy osiami 2 i 3:     1 200 - 2 000 mm
   * Rozstaw kół po zewnętrznym obrysie opony/felgi: 2 350 - 2 550 mm
   * Koła:
     + Pożądane koła z felgami typu single R20 na wszystkich osiach lub równoważne
     + W przypadku felg R20, rozmiar opon od 365/80/R20 do 16.00 R20 (m.in. również 395/85 R20; 14.00 R20)
5. Silnik:
   * Paliwo: Diesel [ON]
   * Moc silnika: 220 - 450 KM
6. Skrzynia biegów: manualna lub automatyczna
7. Dopuszczalna masa całkowita: 14 000 - 26 000 kg
8. Wymiary max:
   * szerokość 2 550 mm,
   * długość  9 000 mm,
   * wysokość 4 200 mm
9. Kabina: dowolna